**转盘上机考核参考（2024试行）**

考试说明：时间20min，总分100分，80分合格，低于80分需重新考核

注：考核有演示、上机操作及口述

考试用户： 考试时间：

总 分： 考 官：

**一、问答：总分10分**

1. 演示油镜如何使用？如何清洁？有哪些注意事项。10分

|  |  |
| --- | --- |
| **评分标准：** | **得分** |
| 镜头轻轻蘸在镜头上，不是刮在镜头上 |  |
| 清洁单方向 |
| 切换空气镜要擦掉镜油 |

2. 转盘特殊的激光器校准方式，平时使用过程中需要注意什么问题？10分

|  |  |
| --- | --- |
| **评分标准：** | **得分** |
| 光纤耦合方式（透镜）、温湿度、减震台 |  |

**二、上机操作：总分90分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **操作流程** | **分数** | **评分标准** | **得分** |
| 开关机 | 20 | 不可从插排之间穿过 |  |
| 检查电脑是否关机 |
| 等电机黄灯停止闪烁 |
| 放置样本 | 20 | 检查z轴位置 |  |
| 正确放置培养室不可按压 |
| 拍摄2D | 10 |  |  |
| 拍摄3D | 10 |  |  |
| 拍摄时间序列 | 10 |  |  |
| 数据保存 | 10 | D盘、SSD盘保存多久 |  |
| 拷贝数据注意事项 |

